# Uvedenie do prevádzky

##

Podstavec (5) opatrne vyklopte a akumulátorové svietidlo postavte na podlahu. Dbajte na bezpečnú polohu.

##

Pomocou statívového uchytenia (7) môžete akumulátorové svietidlo naskrutkovať na statív.

Utiahnite 5/8" skrutku. Dbajte na bezpečné státie statívu.

##

Hlava osvetlenia (4) je upevnená na držiaku (8). Hlava osvetlenia sa dá nastaviť pomocou rukoväti na prenášanie do piatich polôh.

##

Na uvedenie do prevádzky akumulátorového svietidla stlačte vypínač (1).

Na vypnutie akumulátorového svietidla znova stlačte vypínač (1).

##

Stlačte krátko vypínač (1), aby sa akumulátorové svietidlo zaplo s maximálnym jasom. Na prispôsobenie jasu v 2 stupňoch držte vypínač (1) stlačený dovtedy, kým sa nedosiahne želaný jas.

##

Pri prekročení prípustnej prevádzkovej teploty sa najprv zníži jas, prv než sa akumulátorové svietidlo prípadne z dôvodu ochrany vypne. Nechajte akumulátorovú lampu vychladnúť a potom akumulátorovú lampu opätovne zapnite.

##

- Pri vyberaní dávajte pozor na to, aby ste priehradku batérie (12) nepoškodili.

- Dbajte na to, aby kladný pól gombíkovej batérie smeroval nahor.

Prv než sa gombíková batéria (11) úplne vybije, v aplikácii sa zobrazí výstraha.

Pri výmene gombíkovej batérie (11) uvoľnite aretáciu krytu akumulátora (2) a kryt akumulátora (3) vyklopte.

Povoľte skrutku krytu priehradky na batériu (9) a odoberte kryt priehradky na batériu (10).

Vyberte vybitú gombíkovú batériu a vložte namiesto nej novú.

Znova zatvorte kryt priehradky na batériu skrutkou.