# Indicazioni operative

Se la batteria è scarica, poco prima che la spia della batteria si spenga, essa lampeggerà per 3 volte e la luminosità della torcia verrà ridotta.

Poco prima che la spia della batteria si spenga per il comando temporizzato, essa lampeggerà per 5 volte.

Il comando temporizzato è adattabile tramite app vedi Comando tramite app.

## Anomalie – Cause e rimedi

Causa | Rimedio
--- | ---
Impossibile stabilire la connessione Bluetooth® con la torcia a batteria.
La torcia a batteria non emette alcun segnale Bluetooth®. | Prelevare per 10 secondi la pila a bottone (11) e la batteria (14).
Nonostante la batteria inserita e carica, non è possibile azionare la torcia a batteria mediante Bluetooth®.
Il modulo Bluetooth® non è attivo. | Premere più volte l’interruttore di avvio/arresto (1), finché non sia possibile azionare la torcia a batteria mediante Bluetooth®.
Dopo la ricarica wireless, la torcia a batteria non si può più accendere.
Occorre reinizializzare la batteria a ricarica induttiva. | Prelevare per 10 secondi la batteria (14).
Il PIN del collegamento Bluetooth® non funziona.
Il PIN dev’essere riportato alle impostazioni di fabbrica. | Prelevare per 10 secondi la pila a bottone (11) e la batteria (14).