# Teknik veriler

Akülü fener |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Anma gerilimi | V= | 18
maks. giriş gücü | W | 23
Aydınlatma süresiA), yak. | dak/Ah | 44
Toplam ışık akısı, maks. | lm | 2200
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
İşletim sırasındaB) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Düğme pil | V Tip | 3 CR 2032
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah)
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Koruma sınıfı |  | / III
Koruma türüC) |  | IP64
Veri aktarımı
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Sinyal erişim mesafesiE) | m | 15
Çalışma frekansı aralığı | MHz | 2402–2480
Gönderim gücü maks. | mW | < 2

A)

  Sönük moddaki süre dahil maksimum parlaklıkta

B)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

C)

  Sadece akü kapağı kapalı ve kilitli durumda

D)

  Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (versiyon 4.1) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.

E)

  Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.

Aydınlatılan nesnelerin renkleri bozulmuş olarak görünebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.

Sistem gereksinimleri
Mobil cihaz (tablet, akıllı telefon)A) | Android, iOS

A)

  Minimum sistem gerekliliklerini mobil cihazınızın uygulama mağazasında bulabilirsiniz (ör. Google Play Store ya da Apple App Store).