# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

Kort voordat de acculamp vanwege een lege accu uitschakelt, knippert deze drie keer en brandt deze met verlaagde helderheid.

Kort voordat de acculamp door tijdschakeling uitschakelt, knippert deze vijf keer.

De tijdschakeling kunt u via de app aanpassen zie Regeling via app.

## Fouten – oorzaken en verhelpen

Oorzaak | Oplossing
--- | ---
Voor de acculamp kan geen Bluetooth®-verbinding tot stand worden gebracht.
De acculamp zendt geen Bluetooth®-signaal uit. | Verwijder 10 seconden lang de knoopcel (11) en de accu (14).
De acculamp kan ondanks geplaatste en geladen accu niet via Bluetooth® worden bediend.
De Bluetooth®-module is niet geactiveerd. | Druk meerdere keren op de aan/uit-schakelaar (1) tot de acculamp via Bluetooth® kan worden bediend.
De acculamp kan na het snoerloze laden niet ingeschakeld worden.
De inductief oplaadbare accu moet opnieuw geïnitialiseerd worden. | Verwijder 10 seconden lang de accu (14).
De PIN-code van de Bluetooth®-verbinding functioneert niet.
De PIN-code moet naar fabrieksinstelling worden teruggezet. | Verwijder 10 seconden lang de knoopcel (11) en de accu (14).