# Akun asennus

Avaa akkusuojuksen lukitus (2) ja käännä akkusuojus (3) ylös.

Asenna ladattu akku (14) valaisimen päähän (4), niin että se lukittuu kunnolla paikalleen valaisimen pään (4) tasalle.

Sulje akkusuojus (3) ja napsauta sen jälkeen akkusuojuksen lukitus (2) kiinni.

- Varmista akkusuojuksen suljennan yhteydessä, että kumitiiviste on kunnolla paikallaan. Muuten pöly- ja roiskevesisuojaus voi olla puutteellinen.