# Instructions d’utilisation

Avant de s’éteindre pour cause d’accu vide, la lampe sans-fil se met à clignoter trois fois et à éclairer avec une luminosité réduite.

Juste avant de s’éteindre à cause de la minuterie, la lampe sans-fil clignote cinq fois.

La minuterie peut être paramétrée via l’application voir Pilotage de la lampe via l’application mobile.

## Défaut – Causes et remèdes

Cause | Remède
--- | ---
Aucune connexion Bluetooth® ne peut être établie avec la lampe sans-fil.
La lampe n’émet aucun signal Bluetooth®. | Retirez pendant 10 secondes la pile bouton (11) et l’accu (14).
Il n’est pas possible de piloter la lampe sans-fil via Bluetooth® même en présence d’un accu chargé.
Le module Bluetooth® n’est pas activé. | Actionnez plusieurs fois l’interrupteur Marche/Arrêt (1) jusqu’à ce que la lampe sans-fil puisse être pilotée via Bluetooth®.
La lampe sans-fil ne peut pas être mise en marche après une recharge par induction.
L’accu à induction doit être réinitialisé. | Retirez l’accu (14) pendant 10 secondes.
Le code PIN de la connexion Bluetooth® ne fonctionne pas.
Réinitialisez le code PIN à la valeur usine. | Retirez pendant 10 secondes la pile bouton (11) et l’accu (14).