# Montage de l’accu

Déverrouillez le couvre-accu (2) et rabattez le couvre-accu (3) vers l’arrière pour libérer l’accu.

Insérez l’accu chargé (14) dans la tête de lampe (4) jusqu’à ce qu’il s’encliquette de façon perceptible et affleure avec la tête de lampe (4).

Fermez le couvre-accu (3) puis le verrouillage (2) du couvre-accu.

- Veillez lors de la fermeture du couvre-accu au positionnement correct de la lèvre d’étanchéité. Si elle est mal positionnée, la protection contre les poussières et les projections d’eau n’est pas assurée.