# Tehnični podatki

Akumulatorska svetilka |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 18
Najv. nazivna moč | W | 23
Čas delovanjaA), pribl. | min/Ah | 44
Najv. skupni svetlobni tok | lm | 2200
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemB) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Gumbna baterija | V Tip | 3 CR 2032
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... (najv. 8,0 Ah)
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Razred zaščite |  | / III
Vrsta zaščiteC) |  | IP64
Prenos podatkov
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Doseg signalaE) | m | 15
Območje delovne frekvence | MHz | 2402–2480
Najv. moč oddajanja | mW | < 2

A)

  Pri največji svetilnosti, tudi pri delovanju v zatemnjenem načinu

B)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

C)

  Velja samo, kadar je pokrov za akumulatorsko baterijo zaprt in zapahnjen.

D)

  Prenosne naprave morajo biti združljive z nizkoenergijskimi orodji s funkcijo Bluetooth® (različica 4.1) in podpirati Generic Access Profile (GAP).

E)

  Doseg signala lahko glede na zunanje dejavnike, vključno z uporabljenim sprejemnikom, močno niha. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih ovir (npr. stene, police, kovčki itd.) je lahko doseg signala Bluetooth® občutno manjši.

Barva osvetljenih predmetov je lahko popačena.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.

Sistemske zahteve
Prenosna naprava (tablični računalnik, pametni telefon)A) | Android, iOS

A)

  Minimalne sistemske zahteve lahko najdete v trgovini za aplikacije za svojo prenosno napravo (npr. Google Play Store ali Apple App Store).