# Întreţinere şi curăţare

- Înaintea oricăror intervenţii asupra lămpii cu acumulator (de ex. montaj, întreţinere, etc.) cât şi în timpul transpor‌tului şi depozitării acesteia extrageţi acu‌mulatorul din lampă. În cazul acţionării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.

Lampa cu acumulator nu necesită întreţinere şi nu conţine componente care să trebuiască a fi schimbare sau întreţinute.

Curăţaţi geamul din plastic al lămpii cu acumulator numai cu o lavetă uscată, moale, pentru a evita deteriorările. Nu folosiţi detergenţi sau solvenţi.

După ce bateria rotundă s-a descărcat complet, înlocuieşte-o cu una nouă.