# Tehnički podaci

Akumulatorska svjetiljka |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 18
Maks. nazivna primljena snaga | W | 23
Vrijeme radaA), cca. | min/Ah | 44
Ukupni svjetlosni tok, maks. | lm | 2200
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduB) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Dugmasta baterija | V tip | 3 CR 2032
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah)
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Klasa zaštite |  | / III
Vrsta zaštiteC) |  | IP64
Prijenos podataka
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Domet signalaE) | m | 15
Područje radne frekvencije | MHz | 2402–2480
Snaga odašiljanja maks. | mW | < 2

A)

  pri maksimalnoj jačini svjetlosti uklj. preostalo vrijeme rada u zatamnjenom načinu rada

B)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

C)

  samo kada je zatvoren i blokiran poklopac aku-baterije

D)

  Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni s Bluetooth® Low Energy uređajima (verzija 4.1) i podržavati Generic Access Profile (GAP).

E)

  Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.

Prikaz boja osvijetljenih objekata može biti pogrešan.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

Zahtjevi sustava
Mobilni krajnji uređaj (tablet, pametni telefon)A) | Android, iOS

A)

  Minimalne zahtjeve sustava možete pronaći u trgovini aplikacija svog mobilnog krajnjeg uređaja (npr. Google Play Store ili Apple App Store).