# Darbo patarimai

Išsikrovus akumuliatoriui, akumuliatorinis prožektorius prieš išsijungdamas tris kartus sumirksi ir pradeda šviesti mažesniu intensyvumu.

Esant valdymui pagal laiką, prieš pat išsijungiant akumuliatoriniam prožektoriui, jis penkis kartus sumirksi.

Valdymą pagal laiką galite priderinti, naudodamiesi programa žr. Valdymas programa.

## Gedimas – Priežastis ir pašalinimas

Priežastis | Šalinimas
--- | ---
Su akumuliatoriniu prožektoriumi nepavyksta sukurti Bluetooth® ryšio.
Akumuliatorinis prožektorius nesiunčia Bluetooth® signalo. | 10-čiai sekundžių išimkite tabletės formos elementą (11) ir akumuliatorių (14).
Akumuliatorinio prožektoriaus nepavyksta valdyti Bluetooth® ryšiu, nors yra įdėtas įkrautas akumuliatorius.
Nesuaktyvintas Bluetooth® modulis. | Kelis kartus paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1), kol akumuliatorinį prožektorių bus galima valdyti Bluetooth® ryšiu.
Po belaidžio įkrovimo akumuliatorinio prožektoriaus nepavyksta įjungti.
Induktyviai įkraunamą akumuliatorių reikia iš naujo inicijuoti. | 10-čiai sekundžių išimkite akumuliatorių (14).
Neveikia Bluetooth® ryšio PIN kodas.
Reikia atkurti gamyklinį PIN kodo nustatymą. | 10-čiai sekundžių išimkite tabletės formos elementą (11) ir akumuliatorių (14).