# Технически данни

Акумулаторна лампа |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 18
Макс. номинална мощност | W | 23
Време на светенеA), ок. | min/Ah | 44
Общ светлинен ток, макс. | lm | 2200
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаB) и при съхранение | °C | –20 ... +50
Бутонна батерия | V тип | 3 CR 2032
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... (макс. 8,0 Ah)
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Клас на защита |  | / III
Клас на защитаC) |  | IP64
Пренасяне на данни
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Диапазон на сигналаE) | m | 15
Работен честотен диапазон | MHz | 2402–2480
Мощност на излъчване макс. | mW | < 2

A)

  при максимална яркост вкл. остатъчно време на работа в затъмнен режим

B)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

C)

  валидно само при затворен и заключен капак на акумулаторната лампа

D)

  Мобилните устройства трябва да са съвместими с Bluetooth®-Low Energy (Version 4.1) и да поддържат профила Generic Access Profile (GAP).

E)

  Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигналът може да бъде значително по-малък.

Цветовете на осветените обекти могат да изглеждат различни от истинските.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.

Системни предпоставки
Мобилно крайно устройство (таблет, смартфон)A) | Android, iOS

A)

  Минималните предпоставки за системата ще откриете в App Store на Вашето мобилно устройство (напр. Google Play Store или Apple App Store).