# Indikering batteristatus

Observera: Inte varje batterityp har en laddningsindikation.

De tre gröna LED-lamporna på indikeringen för batteristatus visar batteriets laddningsnivå. Av säkerhetsskäl kan laddningstillståndet visas endast när den sladdlösa lampan är släckt.

Tryck på knappen för indikering av batteristatus eller för att visa batteriets laddningsnivå. Detta är möjligt även då batteriet är uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck på knappen för batteristatus är batteriet defekt och måste bytas ut.

## Batterityp GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 3 × grönt | 60–100 %
Fast ljus 2 × grönt | 30–60 %
Fast ljus 1 × grönt | 5–30 %
Blinkande ljus 1 × grönt | 0–5 %

## Batterityp ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 5 × grönt | 80–100 %
Fast ljus 4 × grönt | 60–80 %
Fast ljus 3 × grönt | 40–60 %
Fast ljus 2 × grönt | 20–40 %
Fast ljus 1 × grönt | 5–20 %
Blinkande ljus 1 × grönt | 0–5 %