# Пайдалану нұсқаулары

Аккумуляторлық фонарь аккумулятор босағаннан өшуі алдында ол үшін рет жыпылықтап кемейген жарықтықпен жанады.

Аккумуляторлық шам уақытты басқару элементімен өшірілмес бұрын, ол бес рет жыпылықтайды.

Уақытты басқару элементін қолданба арқылы реттеуге болады қараңыз Қолданба арқылы басқару.

## Ақаулар – Себептері және шешімдері

Себебі | Шешім
--- | ---
Аккумуляторлық шамға Bluetooth® байланысын жасап болмайды.
Аккумуляторлық шам Bluetooth® сигналын жібермей жатыр. | 10 секундқа кіші батареяны (11) және аккумуляторды (14) алып тастаңыз.
Аккумулятордың орнатылғанына және зарядталғанына қарамастан, аккумуляторлық шамды Bluetooth® арқылы қосу мүмкін емес.
Bluetooth® модулі қосылмаған. | Қосу/Өшіру (1) түймешігін бірнеше рет басып, аккумуляторлық шамды Bluetooth® арқылы басқарыңыз.
Аккумуляторлық фонарь кабельсіз зарядтаудан соң қосылмайды.
Индиктівті зарядталатын аккумуляторды қайта орнату керек. | Аккумуляторды (14) 10 секундқа шығарыңыз.
Bluetooth® қосылымының PIN коды дұрыс емес.
PIN коды зауыттық параметрлерге қалпына келтірілуі керек. | Кші батарея (11) мен аккумуляторды (14) 10 секундқа шығарыңыз.