# Inserimento della batteria

Allentare il fissaggio del coperchio vano batteria (2) ed aprire il coperchio (3) stesso.

Inserire la batteria carica (14) nella testa della torcia (4) fino a farla scattare udibilmente in sede e portarla a filo della testa (4) stessa.

Richiudere il coperchio vano batteria (3) e successivamente il relativo fissaggio (2).

- Nel chiudere il coperchio vano batteria, accertarsi che il labbro in gomma sia correttamente inserito in sede. In caso contrario, la protezione da polvere ed acqua non sarebbe garantita.