# Montarea acumulatorului

Slăbiţi dispozitivul de blocare al capacului acumulatorului (2) şi deschideţi capacul acumulatorului (3).

Introduceţi acumulatorul încărcat (14) în capul lămpii (4), împingându‑l până când se fixează perceptibil şi este coplanar cu capul lămpii (4).

Închideţi capacul acumulatorului (3) şi apoi dispozitivul de blocare al capacului acumulatorului (2).

- La închiderea capacului acumulatorului aveţi grijă ca garnitura din cauciuc să fie fixată corect. În caz contrar nu este asigurată protecţia împotriva prafului şi a stropilor de apă.