# Dados técnicos

Lanterna sem fio |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 18
Potência nominal absorvida máx. | W | 23
Duração de iluminaçãoA), aprox. | min/Ah | 44
Fluxo luminoso total, máx. | lm | 2200
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoB) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Pilha botão | V Tipo | 3 CR 2032
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V... (máx. 8,0 Ah)
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Classe de proteção |  | / III
Tipo de proteçãoC) |  | IP64
Transmissão de dados
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Alcance do sinalE) | m | 15
Faixa de frequência de operação | MHz | 2402–2480
Potência máx. de transmissão | mW | < 2

A)

  com a máxima luminosidade incl. tempo restante no modo de luminosidade reduzida

B)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

C)

  aplicável apenas com cobertura da bateria fechada e travada

D)

  Os aparelhos terminais móveis têm de ser compatíveis com os aparelhos Low Energy Bluetooth® (versão 4.1) e suportar o Generic Access Profile (GAP).

E)

  O raio de ação pode variar substancialmente em função das condições externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos fechados e através de barreiras metálicas (p.ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de ação do Bluetooth® pode ser claramente menor.

A reprodução das cores dos objetos iluminados pode não corresponder à cor real.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

Pré-requisitos do sistema
Aparelho terminal móvel (Tablet, Smartphone)A) | Android, iOS

A)

  Encontra os pré-requisitos mínimos do sistema na App Store do seu aparelho terminal móvel (p.ex. Google Play Store ou Apple App Store).