# 사용방법

배터리가 없어 충전 랜턴이 꺼질 경우, 꺼지기 직전에 3회 조명이 깜박이며 밝기가 줄어든 상태로 조명됩니다.

시간 제어로 인해 충전 랜턴이 꺼길 경우, 꺼지기 직전에 5회 조명이 깜박입니다.

시간 제어는 앱을 통해 조정할 수 있습니다 참조 앱을 통한 제어.

## 고장 - 원인 및 대책

원인 | 해결 방법
--- | ---
충전 랜턴에 블루투스®를 연결할 수 없습니다.
충전 랜턴이 블루투스® 신호를 보내지 않습니다. | 10초 동안 동전형 배터리 (11) 및 배터리 (14) 를 분리하십시오.
충전 랜턴에 배터리가 창작되고 충전된 상태임에도 불구하고 블루투스® 를 통해 조작할 수 없습니다.
블루투스® 모듈이 활성화되어 있지 않습니다. | 충전 랜턴을 블루투스®로 조작할 수 있을 때까지 전원 스위치 (1) 을 여러 번 누르십시오.
랜턴에 장착했던 보쉬 배터리를 충전 했음에도 충전 랜턴의 전원이 켜지지 않습니다.
유도식으로 충전 가능한 배터리는 새로 초기화해야 합니다. | 10초 동안 배터리 (14) 를 분리하십시오.
블루투스® 연결의 PIN 번호가 작동하지 않습니다.
PIN 번호를 초기 설정 상태로 리셋해야 합니다. | 10초 동안 동전형 배터리 (11) 및 배터리 (14) 를 분리하십시오.