# Tehniskie parametri

Akumulatora apgaismošanas lampa |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18
maks. nominālā ieejas jauda | W | 23
Aptuvenais degšanas ilgumsA) | min/Ah | 44
Maks. kopējā gaismas plūsma | lm | 2200
Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra darbības laikāB) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Pogas tipa baterija | V tips | 3 CR 2032
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah)
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Elektroaizsardzības klase |  | /III
Aizsardzības klaseC) |  | IP64
Datu pārsūtīšana
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signāla sniedzamībaE) | m | 15
Darba frekvenču diapazons | MHz | 2402–2480
Maks. raidītāja jauda | mW | < 2

A)

  pie maksimālā spožuma, ieskaitot atlikušo laiku pietumšošanas režīmā

B)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

C)

  tikai pie aizvērta un nostiprināta akumulatora pārsega

D)

  Mobilajām gala ierīcēm jābūt saderīgām ar Bluetooth® Low-Energy ierīcēm (versija 4.1) un jāatbalsta profils Generic Access Profile (GAP).

E)

  Signāla sniedzamība var ievērojami mainīties atbilstīgi ārējiem apstākļiem, arī izmantotajai uztveršanas ierīcei. Slēgtās telpās un metāla šķēršļu (piemēram, sienas, plaukti, konstrukcijas u. c.) dēļ Bluetooth® signāla sniedzamība var būtiski samazināties.

Apgaismojamo objektu krāsu atdeve var būt izmainīta.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.

Sistēmas prasības
Mobilā gala ierīce (planšetdators, viedtālrunis)A) | Android, iOS

A)

  Minimālās sistēmas prasības atrodamas jūsu mobilās gala ierīces App Store (piem., Google Play Store vai Apple App Store).