# Tööjuhised

Veidi enne seda, kui akulamp tühja aku tõttu välja lülitub, vilgub see kolm korda ja põleb vähendatud heledusega.

Veidi enne seda, kui taimer akuvalgusti välja lülitab, vilgub see viis korda..

Taimerit saate kohandada rakenduse vaadake Juhtimine rakenduse kaudu abil.

## Vead – põhjused ja kõrvaldamine

Põhjus | Kõrvaldamine
--- | ---
Akuvalgustiga ei ole võimalik luua Bluetooth®-ühendust.
Akuvalgusti ei väljasta Bluetooth®-signaali. | Võtke nööppatarei (11) ja aku (14) 10 sekundiks välja.
Akuvalgustit ei saa vaatamata laetud ja kohaleasetatud akule Bluetooth®-i abil käsitseda.
Bluetooth®-moodul on aktiveerimata. | Vajutage korduvalt sisse-/väljalülitit (1), kuni akuvalgustit saab Bluetooth®-i abil käsitseda.
Akuvalgustit ei saa pärast juhtmeta laadimist sisse lülitada.
Induktiivlaadimisega aku tuleb uuesti initsialiseerida. | Võtke aku (14) 10 sekundiks välja.
Bluetooth®-ühenduse PIN ei tööta.
PIN tuleb lähtestada tehaseseadele. | Võtke nööppatarei (11) ja aku (14) 10 sekundiks välja.