# Navodila za delo

Malo pred izklopom akumulatorske svetilke zaradi izpraznjene akumulatorske baterije svetilka trikrat utripne in sveti z zmanjšano svetilnostjo.

Preden se akumulatorska svetilka zaradi časovnega krmiljenja izklopi, bo petkrat utripnila.

Časovno krmiljenje lahko prilagodite prek aplikacije glejte Upravljanje prek aplikacije.

## Napake – vzroki in ukrepi

Vzrok | Ukrepi
--- | ---
Z akumulatorsko lučko ni mogoče vzpostaviti povezave Bluetooth®.
Akumulatorska lučka ne oddaja signala Bluetooth®. | Za 10 sekund odstranite gumbno baterijo (11) in akumulatorsko baterijo (14).
Akumulatorske lučke kljub vstavljeni in napolnjeni akumulatorski bateriji ni mogoče upravljati prek povezave Bluetooth®.
Modul Bluetooth® ni aktiviran. | Večkrat pritisnite stikalo za vklop/izklop (1), dokler ne boste akumulatorske lučke lahko upravljali prek povezave Bluetooth®.
Akumulatorske lučke po brezžičnem polnjenju ni mogoče vklopiti.
Akumulatorsko baterijo, ki jo je mogoče polniti z indukcijskim polnilnikom, je treba na novo inicializirati. | Za 10 sekund odstranite akumulatorsko baterijo (14).
PIN-številka povezave Bluetooth® ne deluje.
PIN-številko je treba ponastaviti na tovarniške nastavitve. | Za 10 sekund odstranite gumbno baterijo (11) in akumulatorsko baterijo (14).