# Tekniset tiedot

Akkuvalaisin |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nimellinen jännite | V= | 18
Suurin nimellisottoteho | W | 23
ValaisuaikaA), n. | min/Ah | 44
Kokonaisvalovirta, maks. | lm | 2 200
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen yhteydessä | °C | 0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäB) ja säilytyksessä | °C | –20 ... +50
Nappiparisto | V Tyyppi | 3 CR 2032
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah)
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Suojausluokka |  | / III
KotelointiluokkaC) |  | IP64
Tiedonsiirto
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signaalin kantavuusE) | m | 15
Käyttötaajuusalue | MHz | 2 402–2 480
Lähetysteho maks. | mW | < 2

A)

  Maksimikirkkaudella ml. lopussa himmennetty toiminta-aika

B)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

C)

  vain kun akkusuojus on kiinni ja lukittu

D)

  Mobiililaitteiden täytyy olla yhteensopivia Bluetooth®-Low-Energy-laitteiden (versio 4.1) kanssa ja tukea Generic Access Profile (GAP) -pääsyprofiilia.

E)

  Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus voi olla huomattavasti pienempi.

Valaistujen esineiden värit saattavat näkyä vääristyneinä.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.

Järjestelmävaatimukset
Mobiililaite (tabletti, älypuhelin)A) | Android, iOS

A)

  Järjestelmän minimivaatimukset löydät mobiililaitteesi sovelluskaupasta (esim. Google Play Store tai Apple App Store).