# Uruchamianie

##

Ostrożnie odchylić stopkę (5), a następnie ustawić lampę akumulatorową na podłożu. Należy zwrócić uwagę na bezpieczną pozycję.

##

Za pomocą przyłącza statywu (7) można zamocować lampę akumulatorową na statywie.

Mocno dokręcić śrubę 5/8". Należy zwrócić uwagę, aby statyw znajdował się w stabilnej pozycji.

##

Głowica lampy (4) jest zamocowana do uchwytu transportowego (8) . Za pomocą uchwytu transportowego głowicę lampy można ustawić w pięciu pozycjach.

##

Aby włączyć lampę akumulatorową, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (1).

Aby wyłączyć lampę akumulatorową, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (1).

##

Nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik (1), aby włączyć lampę akumulatorową z maksymalną jasnością. Aby dopasować stopień jasności (dostępne są 2 stopnie), należy tak długo trzymać wciśnięty włącznik/wyłącznik (1), aż żądany stopień jasności zostanie osiągnięty.

##

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury roboczej, najpierw zostanie zredukowana jasność, zanim lampa akumulatorowa sama się wyłączy. Odczekać, aż lampa akumulatorowa ochłodzi się i ponownie włączyć lampę.

##

- Wyjmując baterię, należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić wnęki na baterie (12).

- Należy zwrócić uwagę, aby biegun dodatni baterii okrągłej był skierowany do góry.

Przed całkowitym zużyciem baterii okrągłej (11) w aplikacji wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

Aby wymienić baterię okrągłą (11) należy zwolnić blokadę pokrywy akumulatora (2) i otworzyć pokrywę akumulatora (3).

Odkręcić śrubę pokrywki wnęki na baterie (9) i zdjąć pokrywkę wnęki na baterie (10).

Wyjąć zużytą baterię okrągłą i włożyć nową.

Zamknąć oraz dokręcić pokrywkę wnęki na baterie.