# Montaje del acumulador

Suelte la retención de la cubierta del acumulador (2) y abra la cubierta del acumulador (3).

Inserte el acumulador (14) cargado en el cabezal de la lámpara (4), hasta que encastre perceptiblemente y quede enrasado en el cabezal de la lámpara (4).

Cierre la cubierta del acumulador (3) y luego la retención de la cubierta del acumulador (2).

- Al cerrar la cubierta del acumulador, preste atención al correcto asiento del labio de goma. En caso contrario, no está garantizada la protección contra polvo y salpicaduras de agua.