# البيانات الفنية

المصباح المزود بمركم |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
أقصى قدرة دخل اسمية | واط | 23
مدة الإضاءةA)، حوالي | دقيقة/أمبير ساعة | 44
إجمالي تدفق الضوء، بحد أقصى | لومن | ‎2200
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | –20 ... +50
بطارية قرصية | فلط النوع | ‎3 CR 2032‎
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎ (بحد أقصى 8,0 أمبير ساعة)
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎
فئة الحماية |  | /III‏
نوع الحمايةC) |  | IP64
نقل البيانات
Bluetooth®‎‎D)‎ |  | Bluetooth®‎ 4.1‏ ‎(Low Energy)‎
مدى الإشارةE) | متر | 15
نطاق تردد التشغيل | ميجا هرتز | 2402–2480
أقصى قدرة إرسال | مللي واط | < 2

A)

  عند أقصى شدة إضاءة شاملا الوقت المتبقي في الوضع المنخفض

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

C)

  يسري فقط في حالة غلق غطاء المركم وتأمين قفله

D)

  يجب أن يكون الجهاز الجوال متوافق مع الأجهزة منخفضة الطاقة Bluetooth®‎ (الإصدار 4.1) ويدعم وضع الوصول العام (GAP).

E)

  قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعًا للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth®‎‎ بشكل كبير.

قد يختلف الانعكاس اللوني للأجسام المضاءة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.

متطلبات النظام
الجهاز الجوال (تابلت، هاتف ذكي)A) | نظام أندرويد، نظام iOS‏

A)

  تجد أدنى اشتراطات للنظام في متجر التطبيقات بجهازك الجوال (على سبيل المثال Google Play Store أو Apple App Store).