# Wskazówki dotyczące pracy

Na krótko przed tym, zanim lampa akumulatorowa wyłączy się z powodu rozładowanego akumulatora, zamiga trzykrotnie i przełączy się na niższy stopień jasności.

Na krótko przed tym, zanim lampa akumulatorowa wyłączy się z powodu zadziałania sterownika czasowego, zamiga pięciokrotnie.

Działanie sterownika czasowego można ustawić w aplikacji zob. Sterowanie za pomocą aplikacji.

## Błędy – przyczyny i usuwanie

Przyczyna | Rozwiązanie
--- | ---
Brak połączenia Bluetooth® z lampą akumulatorową
Lampa akumulatorowa nie wysyła sygnału Bluetooth®. | Wyjąć na 10 sekund baterię okrągłą (11) i akumulator (14).
Pomimo włożonego i naładowanego akumulatora lampy akumulatorowej nie można obsługiwać przez Bluetooth®
Moduł Bluetooth® nie został włączony. | Nacisnąć kilkakrotnie włącznik/wyłącznik (1), aż lampę akumulatorową będzie można obsługiwać przez Bluetooth®.
Po ładowaniu bezprzewodowym lampy akumulatorowej nie można włączyć
Po ładowaniu indukcyjnym należy przeprowadzić ponowną inicjalizację akumulatora. | Wyjąć na 10 sekund akumulator (14).
Nie działa dla PIN połączenia Bluetooth®
Należy przywrócić ustawienie fabryczne PIN. | Wyjąć na 10 sekund baterię okrągłą (11) i akumulator (14).