# Технические данные

Аккумуляторный фонарь |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Макс. ном. потребляемая мощность | Вт | 23
Время работыA), прим. | мин./А·ч | 44
Суммарный световой поток, макс. | лм | 2200
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииB) и во время хранения | °C | –20 ... +50
Миниатюрный элемент питания | В Тип | 3 CR 2032
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V... (макс. 8,0 А·ч)
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Класс защиты |  | / III
Степень защитыC) |  | IP64
Передача данных
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Дальность сигналаE) | м | 15
Диапазон рабочих частот | МГц | 2402–2480
Мощность передачи, макс. | мВт | < 2

A)

  при максимальной яркости, вкл. оставшееся время работы в приглушенном режиме

B)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

C)

  касается только случаев, когда крышка аккумулятора закрыта и зафиксирована

D)

  Мобильные терминалы должны быть совместимы с устройствами Bluetooth® с низким энергопотреблением (версия 4.1) и должны поддерживать стандарт Generic Access Profile (GAP).

E)

  Дальность сигнала может значительно различаться в зависимости от внешних условий, включая используемые приемники. Внутри закрытых помещений и сквозь металлические препятствия (например, стены, полки, чехлы и т.д.) дальность прохождения сигнала Bluetooth® может значительно сокращаться.

Воспроизведение цвета подсвечиваемых объектов может быть искажено.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.

Системные требования
Мобильный терминал (планшет, смартфон)A) | Android, iOS

A)

  Минимальные системные требования можно посмотреть в App Store Вашего мобильного устройства (напр., Google Play Store или Apple App Store).