# Puesta en servicio de la pila en forma de botón (ver figura A)

Retire la lámina de separación entre la pila en forma de botón (11) y el contacto de la misma para la primera puesta en servicio.

La lámpara ACCU está equipada con una pila en forma de botón para que pueda ser registrada por el aparato móvil final también sin el acumulador (14) colocado.

Suelte la retención de la cubierta del acumulador (2) y abra la cubierta del acumulador (3).

Suelte el tornillo de la tapa del compartimiento de la pila (9) y quite la tapa del compartimiento de la pila (10).

Retire la lámina del contacto de la pila en forma de botón y cierre de nuevo la tapa del compartimiento de la pila con el tornillo.