# Instrucţiuni de lucru

Cu puţin timp înainte ca lampa cu acumulator să se deconecteze din cauza descărcării acumulatorului, aceasta se va aprinde intermitent de trei ori şi va lumina cu o intensitate redusă.

Cu puţin timp înainte ca lampa cu acumulator să se deconecteze din cauza funcţiei de temporizare, aceasta se aprinde intermitent de cinci ori.

Funcţia de temporizare poate fi adaptată prin intermediul aplicaţiei vezi Comandare prin intermediul aplicaţiei.

## Defecţiuni – Cauze şi remediere

Cauză | Remediere
--- | ---
Conexiunea Bluetooth® nu se poate realiza la lampa cu acumulator.
Lampa cu acumulator nu emite semnal Bluetooth®. | Scoate timp de 10 secunde bateria rotundă (11) şi acumulatorul (14).
În ciuda acumulatorului introdus şi încărcat, lampa cu acumulator nu poate fi utilizată prin intermediul Bluetooth®.
Modulul Bluetooth® este neactivat. | Apasă de mai multe ori comutatorul de pornire/oprire (1), până când lampa cu acumulator poate fi utilizată prin intermediul Bluetooth®.
Lampa cu acumulator nu se aprinde după încărcarea inductivă.
Acumulatorul cu încărcare inductivă trebuie să fie reiniţializat. | Scoate timp de 10 secunde acumulatorul (14).
PIN-ul conexiunii Bluetooth® nu funcţionează.
PIN-ul trebuie resetat la setarea implicită. | Scoate timp de 10 secunde bateria rotundă (11) şi acumulatorul (14).