# Akku einsetzen

Lösen Sie die Arretierung der Akku-Abdeckung (2) und klappen Sie die Akku-Abdeckung (3) auf.

Setzen Sie den geladenen Akku (14) in den Leuchtenkopf (4) ein, bis dieser spürbar einrastet und bündig am Leuchtenkopf (4) anliegt.

Schließen Sie die Akku-Abdeckung (3) und anschließend die Arretierung der Akku-Abdeckung (2).

- Achten Sie beim Schließen der Akku-Abdeckung auf den korrekten Sitz der Gummilippe. Andernfalls ist der Schutz vor Staub und Spritzwasser nicht gewährleistet.