# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық фонарь |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Номиналды кернеу | B= | 18
Макс. номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 23
Жану ұзақтығыA), шам. | мин/A‑сағ | 44
Жалпы жарық тогы, макс. | лм | 2200
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіB) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Түймелі элемент | В Түрі | 3 CR 2032
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V... (макс. 8,0 А-сағ)
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Қорғаныс класы |  | /III
Қорғаныс дәрежесіC) |  | IP64
Деректерді тасымалдау
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Сигнал жеткізу қашықтығыE) | м | 15
Қызметтік жиіліктер диапазоны | MГц | 2402–2480
Тарату қуаты, макс. | мВт | < 2

A)

  максималдық жарықтық және бәсеңдетілген режимде қалған жұмыс уақыты

B)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

C)

  тек аккумуляторлық қақпақ жабық және бұғатталған болғанда

D)

  Мобильды терминалдар Bluetooth® төмен қуат құрылғылармен (4.1 нұсқасы) үйлесімді болуы және Generic Access Profile (GAP) қолдауы тиіс.

E)

  Қол жеткізу қашықтығы сыртқы шарттарға, соның ішінде пайдаланылатын қабылдағыш құрылғыға байланысты қатты өзгешеленуі мүмкін. Жабық бөлмелердің ішінде және металл бөгеттерден (мысалы, қабырғалар, сөрелер, шабадан және т.б.) Bluetooth® қол жеткізу қашықтығы айтарлықтай қысқаруы мүмкін.

Жарықтандырылған нысандардың түстері басқаша болуы мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.

Жүйелік талаптар
Ақырғы мобильді құрылғы (планшет, смартфон)A) | Android, iOS

A)

  Жүйеге қойылатын минималды талаптар туралы мобильді құрылғыныздағы App Store дүкенінен қарауыңызға болады (мысалы, Google Play Store немесе Apple App Store).