# Colocar a bateria

Solte o travamento da cobertura da bateria (2) e abra a cobertura da bateria (3).

Coloque a bateria (14) carregada na cabeça da lanterna (4) até esta engatar de forma percetível e fique à face com a cabeça da lanterna (4).

Feche a cobertura da bateria (3) e, a seguir, o respetivo travamento (2).

- Ao fechar a cobertura da bateria tenha atenção ao assento correto da tira de borracha. Caso contrário, não é garantida a proteção contra o pó e a projeção de água.