# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis prožektorius |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Maks. nominali naudojamoji galia | W | 23
Švietimo trukmėA), apie | min/Ah | 44
Maks. bendra šviesos srovė | Im | 2200
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantB) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Tabletės formos elementas | V Tipas | 3 CR 2032
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah)
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Apsaugos klasė |  | / III
Apsaugos tipasC) |  | IP64
Duomenų perdavimas
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 („Low Energy“)
Signalo veikimo nuotolisE) | m | 15
Veikimo dažnių diapazonas | MHz | 2402–2480
Maks. siuntimo galia | mW | < 2

A)

  šviečiant maksimaliu intensyvumu, įsk. likusį veikimo laiką mažo intensyvumo režimu

B)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

C)

  galioja tik esant uždarytam ir užfiksuotam akumuliatoriaus gaubtui

D)

  Mobilieji galiniai prietaisai turi būti tinkami naudoti su „Bluetooth®-Low-Energy“ prietaisais (4.1 versija) ir palaikyti „Generic Access Profile“ (GAP).

E)

  Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.

Apšviestų objektų spalvos gali pakisti.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.

Būtinos sąlygos sistemai
Mobilusis galinis prietaisas (planšetė, išmanusis telefonas)A) | „Android“, „iOS“

A)

  Būtinos sąlygos sistemai yra nurodytos Jūsų mobiliojo galinio prietaiso programų parduotuvėje „App Store“ (pvz., „Google Play Store“ arba „Apple App Store“).