# Műszaki adatok

Akkumulátoros lámpa |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 18
max. névleges felvett teljesítmény | W | 23
Világítási időtartamA), kb. | perc/Ah | 44
Teljes fényáram, max. | lm | 2200
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés és a tárolás soránB) | °C | –20 ... +50
Gombelem | V Típus | 3 CR 2032
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Aó)
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Érintésvédelmi osztály |  | / III
Védelmi osztályC) |  | IP64
Adatátvitel
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
A jel hatótávolságaE) | m | 15
Üzemi frekvencia tartomány | MHz | 2402–2480
Max. adóteljesítmény | mW | < 2

A)

  maximális fényerő mellett, beleértve a csökkentett fényerős maradékidő üzemmódot

B)

  < 0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

C)

  csak zárt és reteszelt akkumulátor-fedél esetén érvényes

D)

  A mobil végberendezéseknek kompatibiliseknek kell lenniük a Bluetooth®-Low-Energy-készülékekkel (4.1. verzió) és támogatniuk kell a Generic Access Profile-t (GAP).

E)

  A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.

A megvilágított tárgyak színvisszadása hamis lehet.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

Rendszerkövetelmények
Mobil végberendezés (tablet, okostelefon)A) | Android, iOS

A)

  A minimális rendszerkövetelményeket az Ön mobil végberendezésének App Store-jében (pl. Google Play Store vagy Apple App Store) lehet megtalálni.