# Technické údaje

Akumulátorová svítilna |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Max. jmenovitý příkon | W | 23
Doba svíceníA), cca | min/Ah | 44
Celkový světelný tok, max. | lm | 2 200
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuB) a při skladování | °C | −20 až +50
Knoflíková baterie | V Typ | 3 CR 2032
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Ah)
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Třída ochrany |  | / III
Stupeň krytíC) |  | IP64
Přenos dat
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Dosah signáluE) | m | 15
Provozní frekvenční rozsah | MHz | 2 402–2 480
Vysílací výkon max. | mW | < 2

A)

  Při maximálním jasu vč. zbývající doby chodu ve ztlumeném režimu

B)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

C)

  Platí jen při uzavřeném a zaaretovaném krytu akumulátoru

D)

  Mobilní koncová zařízení musí být kompatibilní se zařízeními Bluetooth®-Low-Energy (verze 4.1) a podporovat Generic Access Profile (GAP).

E)

  Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.

Barvy osvětlených objektů mohou být zkreslené.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.

Systémové předpoklady
Mobilní koncové zařízení (tablet, chytrý telefon)A) | Android, iOS

A)

  Minimální systémové předpoklady najdete v App Store ve svém mobilním koncovém zařízení (např. Google Play Store nebo Apple App Store).