# Indikator for batteriladenivå

Merknad: Ikke alle batterityper er utstyrt med ladenivåindikator.

De grønne lysdiodene i batteriets ladenivåindikator viser batteriets ladenivå. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig å få vist ladenivået når den batteridrevne lampen er slått av.

Trykk på knappen for ladenivåindikatoren eller for å se ladenivået. Dette er mulig også når batteriet er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for ladenivåindikatoren er trykt inn, er batteriet defekt og må skiftes ut.

## Batteritype GBA 18V...

Lysdiode | Kapasitet
--- | ---
Lyser kontinuerlig 3 × grønt | 60–100 %
Lyser kontinuerlig 2 × grønt | 30–60 %
Lyser kontinuerlig 1 × grønt | 5–30 %
Blinker 1 × grønt | 0–5 %

## Batteritype ProCORE18V...

Lysdiode | Kapasitet
--- | ---
Lyser kontinuerlig 5 × grønt | 80–100 %
Lyser kontinuerlig 4 × grønt | 60–80 %
Lyser kontinuerlig 3 × grønt | 40–60 %
Lyser kontinuerlig 2 × grønt | 20–40 %
Lyser kontinuerlig 1 × grønt | 5–20 %
Blinker 1 × grønt | 0–5 %