# Tehnilised andmed

Akulamp |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 18
Max nimisisendvõimsus | W | 23
PõlemisaegA), u | min/Ah | 44
Koguvalgusvoog, max | lm | 2200
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselB) ja hoiustamisel | °C | ‒20 ... +50
Nööppatarei | V Tüüp | 3 CR 2032
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V... (max 8,0 Ah)
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Kaitseklass |  | / III
KaitseklassC) |  | IP64
Andmete ülekandmine
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signaali ulatusE) | m | 15
Töösageduspiirkond | MHz | 2402–2480
Max saatevõimsus | mW | < 2

A)

  maksimaalsel heledusastmel, sh järelejäänud põlemisaeg timmitud režiimil

B)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

C)

  kehtib vaid suletud ja lukustatud akukatte korral

D)

  Mobiilsed lõppseadmed peavad olema ühildatavad Bluetooth®-Low-Energy-seadmetega (versioon 4.1) ja toetama Generic Access Profile (GAP).

E)

  Ulatus võib olenevalt välistest tingimustest, sh kasutatavast vastuvõtuseadmest, tugevalt varieeruda. Suletud ruumides ja metallpiirete tõttu (nt seinad, riiulid, kohvrid jms) võib Bluetooth®-i ulatus olla oluliselt väiksem.

Valgustatud objektide värve võidakse tajuda moonutatult.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

Süsteemi eeltingimused
Mobiilne lõppseade (tahvelarvuti, nutitelefon)A) | Android, iOS

A)

  Süsteemi minimaalased eeltingimused leiate oma mobiilse lõppseadme (nt Google Play Store või Apple App Store) App Store'is.