# Punere în funcţiune

##

Depliază cu atenţie piciorul de fixare (5) şi instalează lampa cu acumulator pe podea. Asigură-te că acestea sunt aşezate stabil şi în siguranţă.

##

Lampa cu acumulator poate fi înşurubată pe un stativ cu ajutorul orificiului de prindere pe stativ (7).

Strânge ferm şurubul de 5/8". Asigură-te că stativul este stabil.

##

Capul lămpii (4) este fixat pe mânerul de transport (8). Capul lămpii poate fi reglat în cinci poziţii cu ajutorul mânerului de transport.

##

Pentru punerea în funcţiune a lămpii cu acumulator, apăsaţi întrerupătorul pornit/oprit (1).

Pentru deconectarea lămpii cu acumulator, apăsaţi din nou întrerupătorul pornit/oprit (1).

##

Apăsaţi scurt întrerupătorul pornit/oprit (1), pentru a conecta lampa cu acumulator la luminozitatea maximă. Pentru reglarea luminozităţii în 2 trepte, ţineţi apăsat întrerupătorul pornit/oprit (1), până la atingerea luminozităţii dorite.

##

În cazul depăşirii temperaturii de funcţionare admise, mai întâi se va reduce luminozitatea după care, pentru protecţie, lampa cu acumulator se va deconecta. Lăsaţi lampa cu acumulator să se răcească şi conectaţi‑o din nou.

##

- În momentul extragerii, ai grijă să nu deteriorezi compartimentul pentru baterie (12).

- Ai grijă ca polul pozitiv al bateriei rotunde să fie orientat în sus.

Înainte ca bateria rotundă (11) să fie complet descărcată, în aplicaţie este afişat un avertisment.

Pentru a înlocui bateria rotundă (11), desfă dispozitivul de blocare al capacului acumulatorului (2) şi deschide capacul acumulatorului (3).

Desfiletează şurubul de la capacul compartimentului pentru baterie (9) şi scoate capacul compartimentului pentru baterie (10).

Scoate bateria rotundă descărcată şi introdu o baterie rotundă nouă.

Închideţi la loc cu şurubul capacul compartimentului pentru baterie.