# Uvedení do provozu

##

Opatrně vyklopte patku (5) a postavte akumulátorovou svítilnu na zem. Dbejte na bezpečné postavení.

##

Pomocí stativového závitu (7) můžete akumulátorovou svítilnu našroubovat na stativ.

Pevně utáhněte 5/8" šroub. Dbejte na bezpečné postavení stativu.

##

Hlava svítilny (4) je upevněná na transportní rukojeti (8) . Hlavu svítilny lze pomocí transportní rukojeti nastavit do pěti poloh.

##

Pro zapnutí akumulátorové svítilny stiskněte vypínač (1).

Pro vypnutí akumulátorové svítilny znovu stiskněte vypínač (1).

##

Pro zapnutí akumulátorové svítilny s maximálním jasem krátce stiskněte vypínač (1). Pro přizpůsobení jasu ve 2 stupních držte stisknutý vypínač (1), dokud není dosaženo požadovaného jasu.

##

Při překročení přípustné provozní teploty se nejprve sníží jas, než se akumulátorová svítilna pro ochranu vypne. Nechte akumulátorovou svítilnu vychladnout a znovu ji zapněte.

##

- Při vyjímání dávejte pozor, abyste nepoškodili přihrádku pro baterie (12) .

- Dbejte na to, aby byla knoflíková baterie kladným pólem nahoru.

Před úplným vybitím knoflíkové baterie (11) se v aplikaci zobrazí varování.

Pro výměnu knoflíkové baterie (11) uvolněte aretaci krytu akumulátoru (2) a odklopte kryt akumulátoru (3).

Povolte šroub krytu přihrádky baterie (9) a kryt (10) sejměte.

Vyjměte vybitou knoflíkovou baterii a vložte novou knoflíkovou baterii.

Uzavřete znovu kryt přihrádky baterie šroubem.