# 제품 사양

충전 랜턴 |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
품번 |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
정격 전압 | V= | 18
최대 정격 소비 전력 | W | 23
조명 시간A), 약 | min/Ah | 44
전체 광속, 최대 | lm | 2200
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시B) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
동전형 배터리 | V 타입 | 3 CR 2032
권장 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V... (최대 8.0 Ah)
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
보호 등급 |  | / III
보호 등급C) |  | IP64
데이터 전송
블루투스®D) |  | 블루투스® 4.1 (Low Energy)
신호 도달 범위E) | m | 15
작동 주파수 범위 | MHz | 2402–2480
최대 송신 출력 | mW | < 2

A)

  감광 모드일 때 잔여 작동 시간을 포함한 최대 밝기에서

B)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

C)

  배터리 커버가 잠겨 있는 경우만 해당

D)

  모바일 단말기는 블루투스®-Low-Energy-장치(버전 4.1)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.

E)

  도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어들 수 있습니다.

조명을 받은 개체는 컬러가 다르게 보일 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.

시스템 전제조건
모바일 단말기(태블릿, 스마트폰)A) | Android, iOS

A)

  시스템 전제조건 최소 사양은 모바일 단말기의 App Store(예: Google Play Store 또는 Apple App Store)에서 확인할 수 있습니다.