# Tekniske data

Batteridrevet lampe |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 18
Maks. opptatt effekt | W | 23
LysvarighetA), ca. | min/Ah | 44
Lysstrøm totalt, maks. | lm | 2200
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Knappcellebatteri | V type | 3 CR 2032
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah)
Anbefalte ladeapparater |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Kapslingsgrad |  | / III
KapslingsgradC) |  | IP64
Dataoverføring
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
SignalrekkeviddeE) | m | 15
Driftsfrekvensområde | MHz | 2402–2480
Sendeeffekt maks. | mW | < 2

A)

  ved maksimal lysstyrke inkl. gjenværende brukstid i dimmet modus

B)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

C)

  gjelder bare ved lukket og låst batterideksel

D)

  De mobile enhetene må være kompatible med Bluetooth® Low Energy-enheter (versjon 4.1) og støtte Generic Access Profile (GAP).

E)

  Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.

Det kan hende at gjengivelsen av fargen på de belyste objektene ikke blir helt riktig.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

Systemforutsetninger
Mobil enhet (nettbrett, smarttelefon)A) | Android, iOS

A)

  Du finner minimumssystemkravene i den mobile enhetens appbutikk (for eksempel Google Play Store eller Apple App Store).