# Technické údaje

Akumulátorové svietidlo |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 18
Max. menovitý príkon | W | 23
Čas svieteniaA), cca | min/Ah | 44
Celkový svetelný tok, max. | lm | 2 200
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeB) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Gombíková batéria | V Typ | 3 CR 2032
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Ah)
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Trieda ochrany |  | / III
Stupeň ochranyC) |  | IP64
Prenos údajov
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Max. dosah signáluE) | m | 15
Prevádzkový frekvenčný rozsah | MHz | 2 402–2 480
Max. vysielací výkon | mW | < 2

A)

  pri maximálnom jase vrátane zvyšného času chodu v stlmenom režime

B)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

C)

  týka sa to len situácie, keď je zatvorený a zaaretovaný kryt akumulátora

D)

  Mobilné koncové zariadenia musia byť kompatibilné so zariadeniami Bluetooth®-Low-Energy (verzia 4.1) a musia podporovať Generic Access Profile (GAP).

E)

  Dosah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho zariadenia. V uzavretých priestoroch a cez kovové prekážky (napr. steny, police, kufre atď.) môže byť dosah Bluetooth® výrazne menší.

Farby osvetlených objektov môžu byť skreslené.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.

Systémové predpoklady
Mobilné koncové zariadenie (tablet, smartfón)A) | Android, iOS

A)

  Minimálne systémové predpoklady nájdete v obchode s aplikáciami pre vaše mobilné koncové zariadenie (napr. Google Play Store alebo Apple App Store).