# Çalıştırma

##

Yerleştirme ayağını (5) dikkatlice çıkarın ve akülü feneri zemine yerleştirin. Fenerin güvenli durmasına dikkat edin.

##

Tripod girişi (7) ile akülü feneri bir tripoda vidalayabilirsiniz.

5/8" vidayı sıkın. Tripodun güvenli durmasına dikkat edin.

##

Fener başı (4) taşıma tutamağına (8) sabitlenmiştir. Fener başı taşıma tutamağı yardımı ile beş ayrı pozisyona ayarlanabilir.

##

Akülü feneri açmak için açma/kapama şalterine (1) basın.

Akülü feneri kapatmak için açma/kapma şalterine (1) tekrar basın.

Enerjiden tasarruf etmek için akülü feneri sadece kullanırken açın.

##

Akülü feneri maksimum parlaklıkta açmak için açma/kapama şalterine (1) kısa süre basın. Parlaklığı 2 kademeye ayarlamak üzere açma/kapama şalterini (1) istediğiniz parlaklığa ulaşılıncaya kadar basılı tutun.

##

İzin verilen işletme sıcaklığı aşıldığında, akülü fener korunmak üzere kapanmadan önce parlaklık azaltılır. Akülü fenerin soğumasını bekleyin ve feneri tekrar açın.

##

- Düğme pili çıkarırken pil haznesinin (12) hasar görmemesine dikkat edin.

- Düğme pilin artı kutbunun yukarıyı göstermesine dikkat edin.

Düğme pil (11) tam olarak tüketilmeden önce uygulamada bir uyarı mesajı gösterilir.

Düğme pili (11) değiştirmek için akü kapağı kilidini (2) açın ve akü kapağını (3) kaldırın.

Pil haznesi kapağının vidasını (9) gevşetin ve pil haznesi kapağını (10) çıkarın.

Boşalmış düğme pili alın ve yerine yeni düğme pili yerleştirin.

Pil haznesi kapağını tekrar vida ile kapatın.