# Technische gegevens

Acculamp |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 18
Max. nominaal opgenomen vermogen | W | 23
LichtduurA), ca. | min/Ah | 44
Totale lichtstroom max. | lm | 2200
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikB) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Knoopcel | V Type | 3 CR 2032
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Ah)
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Isolatieklasse |  | / III
BeschermklasseC) |  | IP64
Gegevensoverdracht
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
SignaalbereikE) | m | 15
Werkfrequentiebereik | MHz | 2402–2480
Zendvermogen max. | mW | < 2

A)

  bij maximale helderheid incl. resterende looptijd in gedimde modus

B)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

C)

  alleen van toepassing bij gesloten en vergrendelde accu-afdekking

D)

  De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.

E)

  Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.

De kleurweergave van de verlichte objecten kan vervalst worden.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.

Systeemvereisten
Mobiel eindapparaat (tablet, smartphone)A) | Android, iOS

A)

  Minimale systeemvereisten vindt u in de App Store van uw mobiele eindapparaat (bijv. Google Play Store of Apple App Store).