# Messa in funzione

##

Aprire con cautela il piedino d’appoggio (5) e posizionare la torcia a batteria sul pavimento. Accertarsi che il posizionamento sia sicuro.

##

L’attacco treppiede (7) consente di avvitare la torcia a batteria su di un treppiede.

Serrare la vite da 5/8". Accertarsi che il treppiede sia posizionato in modo sicuro.

##

La testa della torcia (4) è fissata sull’impugnatura di trasporto (8). La testa della torcia può essere regolata in cinque diverse posizioni, mediante l’impugnatura.

##

Per mettere in funzione la torcia a batteria, premere l’interruttore di accensione/spegnimento (1).

Per spegnere la torcia a batteria, premere nuovamente l’interruttore di accensione/spegnimento (1).

##

Premere brevemente l’interruttore di accensione/spegnimento (1) per accendere la torcia a batteria alla massima luminosità. Per adattare la luminosità (2 livelli disponibili), mantenere premuto l’interruttore di accensione/spegnimento (1) fino ad ottenere la luminosità desiderata.

##

Se la temperatura di funzionamento consentita viene superata, verrà inizialmente ridotta la luminosità; successivamente, la torcia a batteria potrebbe spegnersi, a scopo di protezione. Lasciar raffreddare la lampada a batteria, dopodiché riaccenderla.

##

- Nel prelevare la pila, prestare attenzione a non danneggiarne il vano (12).

- Accertarsi che il polo positivo della pila a bottone sia rivolto in alto.

Prima che la pila a bottone (11) si scarichi completamente, l’app visualizzerà un apposito avviso.

Per sostituire la pila a bottone (11), allentare il fissaggio della copertura batteria (2) ed aprire la copertura (3) stessa.

Allentare la vite del coperchio vano batteria (9) e prelevare il coperchio (10) stesso.

Prelevare la pila a bottone scarica ed inserirne una nuova.

Richiudere con la vite il coperchio vano batteria.