# Seadme kasutuselevõtt

##

Tõmmake tugijalg (5) ettevaatlikult välja ja asetage akuvalgusti põrandale. Veenduge, et see on stabiilses asendis.

##

Statiivi kinnituskoha (7) abil saate kruvida akulambi statiivile.

Pingutage 5/8"-kruvi tugevalt. Veenduge, et statiiv on stabiilses asendis.

##

Lambipea (4) on kinnitatud kandekäepideme (8) külge. Lambipead saab kandekäepideme abil seada viide asendisse.

##

Akulambi sisselülitamiseks vajutage lülitile (sisse/välja) (1).

Akulambi väljalülitamiseks vajutage lülitile (sisse/välja) (1).

##

Vajutage lülitile (sisse/välja) (1) korraks, et lülitada akulampi maksimaalsele heledusele. Heleduse kohandamiseks 2 astmes vajutage lülitile (sisse/välja) (1), kuni soovitud heledus on saavutatud.

##

Lubatud töötemperatuuri ületamisel väheneb esmalt heledus, enne kui akulamp kaitse tagamiseks vajaduse korral välja lülitub. Laske akulambil jahtuda ja lülitage akulamp uuesti sisse.

##

- Eemaldamisel jälgige, et patareipesa (12) ei saaks viga.

- Jälgige, et nööppatarei plusspoolus oleks suunatud üles.

Enne nööppatarei (11) täielikku tühjenemist kuvatakse rakenduses hoiatus.

Nööppatarei (11) vahetamiseks keerake lahti aku katte fiksaator (2) ja pöörake aku kate (3) lahti.

Keerake lahti patareipesa kaane kruvi (9) ja võtke patareipesa kaas (10) ära.

Võtke tühi nööppatarei välja ja pange sisse uus nööppatarei.

Sulgege patareipesa kaas jälle kruviga.