# Date tehnice

Lampă cu acumulator |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 18
Putere nominală maximă | W | 23
Durată aproximativă de iluminareA) | min/Ah | 44
Flux luminos total maxim | lm | 2‎200
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiB) şi al depozitării | °C | –20 ... +50
Baterie rotundă | V Tip | 3 CR 2032
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Ah)
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Clasa de protecţie |  | / III
Tip de protecţieC) |  | IP64
Transmiterea datelor
Bluetooth®D) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Raza de acoperire a semnaluluiE) | m | 15
Gama frecvenţelor de lucru | MHz | 2402–2480
Putere maximă de emisie | mW | < 2

A)

  pentru luminozitate maximă inclusiv timp de funcţionare rămas în modul cu luminozitate diminuată

B)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

C)

  numai pentru situaţiile în care capacul acumulatorului este închis şi blocat

D)

  Terminalele mobile trebuie să fie compatibile cu dispozitivele Bluetooth® Low Energy (versiunea 4.1) şi trebuie să accepte Generic Access Profile (GAP).

E)

  Raza de acoperire poate varia puternic în funcţie de condiţiile exterioare, inclusiv în funcţie de receptorul utilizat. În spaţii închise şi din cauza barierelor metalice (de exemplu, pereţi, rafturi, valize etc.), raza de acoperire Bluetooth® poate fi considerabil mai mică.

Redarea culorilor obiectelor iluminate poate fi falsificată.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.

Cerinţe de sistem
Dispozitiv mobil (tabletă, smartphone)A) | Android, iOS

A)

  Cerinţele minime de sistem pot fi găsite în App Store-ul dispozitivului mobil (de exemplu, Google Play Store sau Apple App Store).