# Üzembe helyezés

##

Hajtsa ki óvatosan a (5) kihajtható lábazatot és állítsa a padlóra az akkumulátoros lámpát. Ügyeljen arra, hogy a lámpa biztosan álljon.

##

A (7) műszerállvány-csatlakozóval hozzá lehet csavarozni az akkumulátoros lámpát egy műszerállványhoz.

Húzza meg szorosra az 5/8"-os csavart. Ügyeljen arra, hogy az állvány stabilan álljon.

##

A (4) lámpafej a (8) tartófogantyúra van erősítve.A lámpafejet a tartófogantyú segítségével öt különböző helyzetbe lehet beállítani.

##

Az akkumulátoros lámpa üzembe helyezéséhez nyomja meg a (1) be-/kikapcsolót.

Az akkumulátoros lámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét a (1) be-/kikapcsolót.

##

Nyomja be rövid időre a (1) be-/kikapcsolót, hogy maximális fényerővel bekapcsolja az akkumulátoros lámpát. A fényerő 2 fokozatban történő beállításához tartsa benyomva a (1) be-/kikapcsolót, amíg el nem érí a kívántt fényerőt.

##

A megengedett üzemi hőmérséklet túllépése esetén a lámpa először csak csökkentett fényerővel kezd világítani, mielőtt az akkumulátoros lámpa a túlzott felmelegedés elleni védelemre esetleg kikapcsol. Várja meg, amíg az akkumulátoros lámpa lehűl, majd ismét kapcsolja be azt.

##

- A kivétel során ügyeljen arra, hogy a (12) elemtartó fiók ne rongálódjon meg.

- Ügyeljen arra, hogy a gombelem pozitív pólusa felfelé mutasson.

Mielőtt a (11) gombelem teljesen kimerülne, az app egy figyelmeztető jelzést bocsát ki.

A (11) gombelem kicseréléséhez oldja ki az akkumulátor-fedél (2) reteszelését és hajtsa fel a (3) akkumulátor-fedelet.

Lazítsa ki az akkumulátorfiókfedél (9) csavarját és vegye le a (10) akkumulátorfiókfedelet.

Vegye ki az üres gombelemet és tegyen be egy új gombelemet.

Ismét zárja le a csavarral az akkumulátorfiókfedelet.