# Instruções de trabalho

Pouco antes de a lanterna sem fio se apagar devido a bateria descarregada, ela pisca três vezes e acende com luminosidade reduzida.

Pouco antes de a lanterna sem fio se apagar devido ao controlo de tempo, esta pisca cinco vezes.

Pode adaptar o controlo de tempo através da aplicação ver Comando através da aplicação.

## Erros – Causas e soluções

Causa | Solução
--- | ---
Não é possível estabelecer uma ligação Bluetooth® com a lanterna sem fio.
A lanterna sem fio não transmite qualquer sinal Bluetooth®. | Retire durante 10 segundos a pilha botão (11) e a bateria (14).
Apesar de a lanterna sem fio ter a bateria colocada e carregada, não é possível operar via Bluetooth®.
O módulo Bluetooth® não está desativado. | Prima várias vezes o interruptor de ligar/desligar (1), até ser possível operar a lanterna sem fio via Bluetooth®.
A lanterna sem fio não se liga depois de carregar sem fio.
A bateria recarregável por indução tem de ser reiniciada. | Retire a bateria (14) durante 10 segundos.
O PIN da ligação por Bluetooth® não funciona.
O PIN tem de ser reposto à definição de fábrica. | Retire durante 10 segundos a pilha botão (11) e a bateria (14).