# مشخصات فنی

چراغ قوّه بی سیم |  | GLI 18V-2200 C
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎‎3 601 D46 5..‎‎‎‎‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
حداکثر توان ورودی نامی | W | 23
مدت زمان روشناییA)، حدود | min/Ah | 44‏
جریان کامل نور، حداکثر | lm | ‎2200‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارB) و هنگام انبار کردن | ‎°C‎ | ‎–20 ... +50‎
باتری دکمه ای | V=‎ ‎نوع | 3 ‎CR 2032‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎GBA 18V...‎ ProCORE18V...‎ ‎(حداکثر ‎8,0 Ah‎)
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18...‎ ‎GAX 18...‎ ‎GAL 36...‎
کلاس ایمنی |  | /III
نوع حفاظتC) |  | IP64
انتقال اطلاعات
Bluetooth®‎‎D)‎ |  | Bluetooth®‎ ‎4.1‏ ‎(Low Energy)‎
دامنه سیگنالE) | m | 15
محدوده فرکانس عملکرد | MHz | ‎2402–2480‎
حداکثر توان ارسال | mW | ‎< 2‎

A)

  با بیشترین روشنایی همراه با زمان باقیمانده در حالت کم نور

B)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

C)

  تنها هنگام بسته و قفل بودن درپوش باتری شارژی

D)

  دستگاههای همرا بایستی با دستگاههای Bluetooth®‎ Low Energy ‎(Version 4.1)‎ متناسب باشند و Generic Access Profile ‎(GAP)‎ را تحت پوشش قرار دهند.

E)

  میدان دریافت ممکن است برحسب شرایط خارجی، به انضمام دستگاه دریافت کننده به شدت تغییر کند. در مکانهای بسته و توسط موانع فلزی (مانند دیوارها، قفسه ها، چمدان ها و غیره) ممکن است میدان دریافت Bluetooth®‎ به طور واضح کمتر شود.

رنگ شیئ منعکس شده توسط چراغ ممکن است اشتباه باشد.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

شرایط سیستم
دستگاه همراه نهایی (تبلت، گوشی هوشمند)A) | Android, iOS

A)

  حداقل سیستم مورد نیاز را می توانید در App Store دستگاه نهایی همراه (برای مثال Google Play Store یا Apple App Store) بیابید.